# Digital

Pin (byte)

Mode (OUTPUT/INPUT)

#### Connecter() -> void

#### Lire() -> bool

#### Ecrire(byte) -> void

# Analogique : Digital

#### Lire() -> int

#### Ecrire(int) -> void

# Led : Analogique (OUTPUT)

#### Eteindre() -> void

# Moteur : Analogique (OUTPUT)

#### Arrêt() -> void